|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| **86NANO913NA** | **86"** | | | | |
|  | | | | | |  |
| **KLÍČOVÉ VLASTNOSTI** | |  | **VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA** | | |
| **Real NanoCell 4K IPS / True Color Accuracy** | | **Nádherný obraz plný detailů s výtečným kontrastem** | | |
| **Cinema HDR / FILMMAKER MODETM / Lokální stmívání (FALD)** | | **Rozšířený rozsah barev / Široké pozorovací úhly** | | |
| **Procesor α7 4K Gen 3 / Dolby Vision IQ** | | **Kompletní podpora formátů HDR / Dynamické mapování tónů** | | |
| **webOS SMART TV / HbbTV / web prohlížeč / LG ThinQ** | | **Hlasové vyhledávání a ovládání (Google asistent, Amazon Alexa)** | | |
| **HDMI 2.1 / Podpora reproduktorů WiSA / Bluetooth Surround** | | **Integrace a podpora nejnovějších technologií** | | |
|  |  |  |  | |
| **SMART TV** |  | **SPECIFIKACE** |  | |
| **Operační systém - webOS** | Ano | **Rozlišení** | 3840x2160 | |
| **Připojení mobilního telefonu** | Ano | **Úhlopříčka** | 86“ (218 cm) | |
| **DLNA / Miracast** | Ano / Ano | **Panel** | Slim Direct LED | |
| **SIMPLINK (CEC) / Quick Access** | Ano / Ano | **Lokální stmívání**  **Dynamické PMI** | Ano (FALD) | |
| **Automatická detekce připojených zařízení** | Ano | - (100 Hz) | |
| **Webový prohlížeč / HbbTV** | Ano / Ano | **Wide Color Gamut** | Nano Color | |
| **Apple AirPlay 2 / Smart ThinQ app** | Ano / Ano | **DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2** | Ano / Ano / Ano | |
| **LG Sound Sync / WiSA / BT Surround** | Ano / Ano / Ano | **HDR10 PRO / Dolby Vision IQ / HLG** | Ano / Ano / Ano | |
| **ARC / eARC** | Ano / Ano | **Technicolor HDR / HFR** | Ano / Ano | |
| **HGIG / G-Sync / FreeSync** | Ano / Ne / Ano | **HEVC (H.265 kodek) / VP9 / AV1** | Ano / Ano / Ne | |
| **Připojení klávesnice a myši** | Ano | **Ultra Surround / Dolby Atmos** | Ano / Ano | |
| **Nahrávání TV vysílání / Time shift** | Ano / Ano | **Systém reproduktorů** | 2.2 | |
| **AI Sound / AI Acoustic Tuning** | Ano / Ano | **Hudební výkon** | 40 W | |
|  |  | **4K Upscaler / 8K Upscaler** | Ano / Ne | |
|  |  | **Magický ovladač** | AN-MR20BA | |
| **KONEKTIVITA** |  |  |  | |
| **RF vstup** | 2 |  |  | |
| **Komponentní vstup + Audio vstup** | 0 | **PARAMETRY** |  | |
| **Optický výstup** | 1 | **Spotřeba energie, (TV / Stand-by)** | 205 / 0,5 W | |
| **LAN konektor** | 1 | **Energetická třída** | A+ | |
| **CI+ Slot** | 1 | **Držák na stěnu / VESA** | LSW640B / 600x400 | |
| **HDMI 2.1 / HDMI 2.0b** | 2 / 2 | **Rozměry TV – balení (š/v/h)** | 2116x1217x285 mm | |
| **USB** | 3 | **Rozměry TV – bez stojanu (š/v/h)** | 1926x1106x73,2 mm | |
| **Sluchátkový výstup / Line out** | 1 | **Rozměry TV – se stojanem (š/v/h)** | 1926x1183x432 mm | |
| **WiFi / Bluetooth** | Ano / Ano | **Hmotnost (bez obalu / s obalem)** | 55,4 / 70,3 kg | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |