|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| **65SM8600PLA** | **65"** | | | | |
|  | | | | | |  |
| **KLÍČOVÉ VLASTNOSTI** | |  | **VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA** | | |
| **Panel Nano Cell display / 4K rozlišení (ULTRA HD)** | | **Nádherný obraz plný detailů s hlubokou černou** | | |
| **IPS 4K / Lokální stmívání / HDR Dynamické mapování tónů** | | **Rozšířený rozsah barev / Široké pozorovací úhly** | | |
| **Inteligentní procesor α7 2. Gen / 4K Cinema HDR** | | **Podpora téměř všech existujících formátů HDR** | | |
| **webOS SMART TV / HbbTV / web prohlížeč / LG ThinQ** | | **Hlasové vyhledávání a ovládání (Google asistent, Amazon Alexa)** | | |
| **Propojení s mobilem / HDMI 2.1 / Podpora reproduktorů WiSA** | | **Integrace a podpora nejnovějších technologií** | | |
|  |  |  |  | |
| **SMART SHARE** |  | **SPECIFIKACE** |  | |
| **Připojení mobilního telefonu** | Ano | **SMART TV (webOS)** | Ano | |
| **DLNA** | Ano | **Rozlišení** | 3840x2160 | |
| **Miracast/WiDi** | Ano | **Úhlopříčka** | 65“ (164 cm) | |
| **WiFi** | Ano | **Panel** | Nano Cell display – | |
| **Nahrávání TV vysílání** | Ano | Edge LED | |
| **Připojení klávesnice, myši** | Ano | **Lokální stmívání** | Ano | |
| **Bluetooth** | Ano | **Dynamické PMI** | 3 300 (100 Hz) | |
| **Bezdrátová zvuková synchronizace / ARC** | Ano / Ano | **Wide Color Gamut** | Nano Cell Color | |
| **Podpora repro WiSA** | Ano | **DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2** | Ano / Ano / Ano | |
| **Webový prohlížeč / HbbTV** | Ano / Ano | **HDR10 PRO / Dolby Vision / HLG** | Ano / Ano / Ano | |
| **Apple AirPlay 2 / Smart ThinQ app** | Ano / Ano | **Technicolor HDR / HFR** | Ano / Ano | |
|  |  | **HEVC (H.265 kodek) / VP9 / 4K Upscaler** | Ano / Ano / Ano | |
|  |  | **DTS dekodér / Dolby Atmos** | Ano / Ano | |
| **KONEKTORY** |  | **Systém reproduktorů** | 2.0 | |
| **RF vstup** | 2 | **Hudební výkon** | 20 W | |
| **Komponentní vstup + Audio vstup** | 0 | **One Touch Sound Tuning** | Ano | |
| **Optický výstup** | 1 | **Magický ovladač** | AN-MR19BA | |
| **Line out** | 1 |  |  | |
| **LAN konektor** | 1 | **PARAMETRY** |  | |
| **CI Slot** | 1 | **Spotřeba energie, (TV / Stand-by)** | 118 / 0,5 W | |
| **HDMI 2.0a** | 4 | **Energetická třída** | A+ | |
| **HDMI 2.1** | 0 | **Držák na stěnu / VESA** | OLW480 / 300x300 | |
| **USB** | 3 | **Rozměry TV – balení (šxvxh)** | 1600x1035x207 mm | |
| **Sluchátkový výstup** | 1 | **Rozměry TV – bez stojanu (šxvxh)** | 1451x840x64 mm | |
|  |  | **Rozměry TV – se stojanem (šxvxh)** | 1451x910x323,7 mm | |
|  |  |  | **Hmotnost (TV / balení)** | 25,8 / 33,3 | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |