|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **50UM7450PLA** | **50"** | | | | | |
|  | | | | | | |  |
| **KLÍČOVÉ VLASTNOSTI** | |  | **VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA** | | | |
| **4K rozlišení (ULTRA HD)** | | **Nádherný obraz plný detailů** | | | |
| **HDR Dynamické mapování tónů** | | **Široká podpora formátů HDR** | | | |
| **Čtyřjádrový procesor / 4K Active HDR** | | **Hlasové vyhledávání a ovládání (Google asistent, Amazon Alexa)** | | | |
| **webOS SMART TV / HbbTV / web prohlížeč / LG ThinQ** | | **Integrace a podpora nejnovějších technologií** | | | |
| **Propojení s mobilem / Magický ovladač** | | **Rychlá a snadná orientace ve SMART TV díky Magickému ovladači** | | | |
|  |  |  | |  | |
| **SMART SHARE** |  | **SPECIFIKACE** | |  | |
| **Připojení mobilního telefonu** | Ano | **SMART TV (webOS)** | | Ano | |
| **DLNA** | Ano | **Rozlišení** | | 3840x2160 | |
| **Miracast/WiDi** | Ano | **Úhlopříčka** | | 50“ (125 cm) | |
| **WiFi** | Ano | **Panel** |  | Direct LED | |
| **Nahrávání TV vysílání** | Ano | **Lokální stmívání** |  | Ne | |
| **Připojení klávesnice, myši** | Ano | **Dynamické PMI** | | 1 600 (50 Hz) | |
| **Bluetooth** | Ano | **Wide Color Gamut** | | Ne | |
| **Bezdrátová zvuková synchronizace / ARC** | Ano / Ano | **DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2** | | Ano / Ano / Ano | |
| **Podpora repro WiSA** | Ne | **HDR10 PRO / Dolby Vision / HLG** | | Ano / Ne / Ano | |
| **Webový prohlížeč / HbbTV** | Ano / Ano | **Technicolor HDR / HFR 2K** | | Ne / Ano | |
| **Apple AirPlay 2 / Smart ThinQ app** | Ano / Ano | **HEVC (H.265 kodek) / VP9 / 4K Upscaler** | | Ano / Ano / Ano | |
|  |  | **DTS dekodér / DTS Virtual:X** | | Ano / Ne | |
|  |  | **Systém reproduktorů** | | 2.0 | |
| **KONEKTORY** |  | **Hudební výkon** | | 20 W | |
| **RF vstup** | 2 | **One Touch Sound Tuning** | | Ano | |
| **Komponentní vstup + Audio vstup** | 1 | **Magický ovladač** | | AN-MR19BA | |
| **Optický výstup** | 1 |  | |  | |
| **Line out** | 0 | **PARAMETRY** | |  | |
| **LAN konektor** | 1 | **Spotřeba energie, (TV / Stand-by)** | | 87 / 0,5 W | |
| **CI Slot** | 1 | **Energetická třída** | | A | |
| **HDMI 2.0a** | 3 | **Držák na stěnu / VESA** | | LSW240 / 200x200 | |
| **HDMI 2.1** | 0 | **Rozměry TV – balení (šxvxh)** | | 1215x850x175 mm | |
| **USB** | 2 | **Rozměry TV – bez stojanu (šxvxh)** | | 1130x663x86,3 mm | |
| **Sluchátkový výstup** | 0 | **Rozměry TV – se stojanem (šxvxh)** | | 1130x728x260 mm | |
|  |  | **Hmotnost (TV / balení)** | | 12,5 / 15,5 | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |